Projekt nr RPLD.11.01.03-10-0002/20 pn. „Razem aktywni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIK 2F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **NAZWA** | **OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH** | **ILOŚĆ** | **UWAGI** |
| 1 | Bezpieczna nawierzchnia | 1. Wykonanie elastycznej nawierzchni wylewanej w systemie dwuwarstwowym SBR + EPDM dla wysokości swobodnego upadku do 150 cm2. Przygotowanie gruntu przed wylaniem granulatu. | 280 m² |  |